Анализаторы антенн RigExpert и Linux
Специальная версия программ для работы с анализаторами RigExpert может работать в эмуляторе Wine (проверено с Wine 1.2 и Ubuntu 10.04).
(Вместо программы ListRE используйте скрипт detect-re.pl.)
Директории:
AntScope - Программа AntScope и дополнительные файлы
Tools1 - программы для RigExpert AA-230, AA-230PRO и AA-520
Tools2 - программы для RigExpert AA-30 и AA-54
Tools3 - программы для RigExpert AA-600 и AA-1000
Tools4 - программы для RigExpert AA-170
Дополнительные программы:
detect-re.pl - простой Perl-скрипт, который выводит на экран информацию об устройствах RigExpert.
Установка:
1) Скопируйте содержимое этой директории (или этого архива) в отдельный директорий на компьютере. Убедитесь, что для файлов ".exe" и ".pl" установлен флажок, разрешающий их запускать.
2) Подключите анализатор к компьютеру. Обычно виртуальный последовательный порт создается автоматически. Увидеть имя этого порта можно, запустив скрипт:
./detect-re.pl
На экран будет выведено имя последовательного порта, например, "/dev/ttyUSB0".
3) Установите Wine (если он еще не был установлен).
4) Включите анализатор и убедитесь, что он переведен в "режим ПК".
5) Запустите AntScope.exe и войдите в меню Конфигурация - COM-порт. Выберите "/dev/ttyUSB0" (или другой имя порта) и нажмите OK, а затем выберите модель анализатора в меню Конфигурация.
Руководства по использованию программ находятся в PDF-файлах.
В среде Wine программу LCD2CLIP.exe нужно запускать с аргументом, который соответствует номеру устройства /dev/ttyUSB:
./LCD2CLIP.exe 0
Программа FlashRWE.exe в качестве первого параметра также принимает номер устройства /dev/ttyUSB:
./FlashRWE.exe 0 R myfile.bin